EESchema Schematic File Version 2
LIBS:PsuSwitchModule-rescue
LIBS:OAE.Parts
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:PsuSwitchModule-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 5
Title "HBridge (Single Board)"
Date "2017-08-30"
Rev "Rev2"
Comp "Enertechnos"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Text GLabel 2250 3750 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_C
Text GLabel 2250 3850 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_D
$Sheet
S 5650 1900 1250 1100
U 59498AA5
F0 "PsuSwitchModule.Switch.1" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 5650 2150 60 
F3 "DC_GND" U L 5650 2600 60 
F4 "DC_IN" I L 5650 2750 60 
F5 "ARD_GND" U L 5650 2000 60 
$EndSheet
Text GLabel 5650 2150 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_A
Text GLabel 5650 2000 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
$Comp
L RJ45 J1
U 1 1 59526541
P 2700 2700
F 0 "J1" H 2900 3200 50  0000 C CNN
F 1 "RJ45" H 2550 3200 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:RJ45" H 2700 2700 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2700 2700 50  0001 C CNN
	1    2700 2700
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L Conn_01x02 J2
U 1 1 599EAAF2
P 2750 4750
F 0 "J2" H 2750 4900 50  0000 C CNN
F 1 "Temperature Probe" V 2850 4750 50  0000 C CNN
F 2 "Connectors_JST:JST_XH_B02B-XH-A_02x2.50mm_Straight" H 2750 4750 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2750 4750 50  0001 C CNN
	1    2750 4750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R1
U 1 1 599EAAF9
P 2400 5050
F 0 "R1" V 2300 5050 50  0000 C CNN
F 1 "100" V 2400 5050 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 2330 5050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2400 5050 50  0001 C CNN
	1    2400 5050
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Notes 1650 6000 0    60   ~ 0
The resistance is matched to the\nR value of the attached thermistor
Wire Wire Line
	2550 4800 2250 4800
Connection ~ 2400 4800
Wire Wire Line
	2400 4800 2400 4900
Wire Wire Line
	2400 5200 2400 5300
Text GLabel 5650 2600 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 5650 2750 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 5650 3500 1250 1100
U 59A7109E
F0 "PsuSwitchModule.Switch.2" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 5650 3750 60 
F3 "DC_GND" U L 5650 4200 60 
F4 "DC_IN" I L 5650 4350 60 
F5 "ARD_GND" U L 5650 3600 60 
$EndSheet
Text GLabel 5650 3750 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_B
Text GLabel 5650 3600 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 5650 4200 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 5650 4350 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 7950 1900 1250 1100
U 59A71299
F0 "PsuSwitchModule.Switch.3" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 7950 2150 60 
F3 "DC_GND" U L 7950 2600 60 
F4 "DC_IN" I L 7950 2750 60 
F5 "ARD_GND" U L 7950 2000 60 
$EndSheet
Text GLabel 7950 2150 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_C
Text GLabel 7950 2000 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 7950 2600 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 7950 2750 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 7950 3500 1250 1100
U 59A712A3
F0 "PsuSwitchModule.Switch.4" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 7950 3750 60 
F3 "DC_GND" U L 7950 4200 60 
F4 "DC_IN" I L 7950 4350 60 
F5 "ARD_GND" U L 7950 3600 60 
$EndSheet
Text GLabel 7950 3750 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_D
Text GLabel 7950 3600 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 7950 4200 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 7950 4350 0    60   Input ~ 0
DC_IN
Text GLabel 2550 4700 0    60   Input ~ 0
ARD_5V
Text GLabel 2250 4800 0    60   Output ~ 0
ARD_TEMP
Text GLabel 2400 5300 3    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 2250 4050 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 2250 3550 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_A
Text GLabel 2250 3450 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 2250 3350 0    60   Output ~ 0
DC_IN
Text GLabel 2250 3650 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_B
Text GLabel 2250 3950 0    60   Output ~ 0
ARD_5V
Text GLabel 2250 3050 0    60   Input ~ 0
ARD_TEMP
$Comp
L RJ45 J7
U 1 1 59A7EBD8
P 2700 3700
F 0 "J7" H 2900 4200 50  0000 C CNN
F 1 "RJ45" H 2550 4200 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:RJ45" H 2700 3700 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2700 3700 50  0001 C CNN
	1    2700 3700
	0    1    1    0   
$EndComp
$EndSCHEMATC
