(module RJ45 (layer F.Cu) (tedit 59511D7C)
  (tags RJ45)
  (fp_text reference J2 (at 4.7 11.18) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CONN_01X08 (at 4.59 6.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.17 14.22) (end 12.07 14.22) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.07 -3.81) (end 12.06 5.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.07 -3.81) (end -3.17 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.17 -3.81) (end -3.17 5.19) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.06 7.52) (end 12.07 14.22) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.17 7.51) (end -3.17 14.22) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.56 -4.06) (end 12.46 -4.06) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.56 -4.06) (end -3.56 14.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.46 14.47) (end 12.46 -4.06) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.46 14.47) (end -3.56 14.47) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 10.16 6.35) (size 3.65 3.65) (drill 3.25) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.27 6.35) (size 3.65 3.65) (drill 3.25) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ../../../../../../Development/multilevelinverter/Hardware/3D/RJ45.wrl
    (at (xyz 0.175 -0.667 0.3))
    (scale (xyz 10 10 10))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
