EESchema Schematic File Version 2
LIBS:OAE.Parts
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:HBridge-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 5
Title "HBridge (Single Board)"
Date "2017-08-30"
Rev "Rev2"
Comp "Enertechnos"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Text GLabel 2250 2850 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 2250 2350 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_A
Text GLabel 2250 2250 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 2250 2150 0    60   Input ~ 0
DC_IN
Text GLabel 2250 2450 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_B
$Sheet
S 5650 1900 1250 1100
U 59498AA5
F0 "HBridge.Switch.1" 60
F1 "HBridge.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 5650 2150 60 
F3 "DC_GND" U L 5650 2600 60 
F4 "DC_IN" I L 5650 2750 60 
F5 "ARD_GND" U L 5650 2000 60 
$EndSheet
Text GLabel 5650 2150 0    60   Input ~ 0
DRV_SIG_A
Text GLabel 2250 2750 0    60   Input ~ 0
ARD_5V
Text GLabel 2250 2650 0    60   Output ~ 0
ARD_TEMP
Text GLabel 5650 2000 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
$Comp
L RJ45 J1
U 1 1 59526541
P 2700 2500
F 0 "J1" H 2900 3000 50  0000 C CNN
F 1 "RJ45" H 2550 3000 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:RJ45" H 2700 2500 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2700 2500 50  0001 C CNN
	1    2700 2500
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L CONN_01X02 J2
U 1 1 599EAAF2
P 2800 3500
F 0 "J2" H 2800 3650 50  0000 C CNN
F 1 "Temperature Probe" V 2900 3500 50  0000 C CNN
F 2 "Connectors_JST:JST_XH_B02B-XH-A_02x2.50mm_Straight" H 2800 3500 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2800 3500 50  0001 C CNN
	1    2800 3500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R1
U 1 1 599EAAF9
P 2450 3800
F 0 "R1" V 2350 3800 50  0000 C CNN
F 1 "100" V 2450 3800 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 2380 3800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2450 3800 50  0001 C CNN
	1    2450 3800
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Notes 1700 4750 0    60   ~ 0
The resistance is matched to the\nR value of the attached thermistor
Wire Wire Line
	2600 3550 2300 3550
Connection ~ 2450 3550
Wire Wire Line
	2450 3550 2450 3650
Wire Wire Line
	2450 3950 2450 4050
Text GLabel 5650 2600 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 5650 2750 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 5650 3500 1250 1100
U 59A7109E
F0 "HBridge.Switch.2" 60
F1 "HBridge.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 5650 3750 60 
F3 "DC_GND" U L 5650 4200 60 
F4 "DC_IN" I L 5650 4350 60 
F5 "ARD_GND" U L 5650 3600 60 
$EndSheet
Text GLabel 5650 3750 0    60   Input ~ 0
DRV_SIG_B
Text GLabel 5650 3600 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 5650 4200 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 5650 4350 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 7950 1900 1250 1100
U 59A71299
F0 "HBridge.Switch.3" 60
F1 "HBridge.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 7950 2150 60 
F3 "DC_GND" U L 7950 2600 60 
F4 "DC_IN" I L 7950 2750 60 
F5 "ARD_GND" U L 7950 2000 60 
$EndSheet
Text GLabel 7950 2150 0    60   Input ~ 0
DRV_SIG_B
Text GLabel 7950 2000 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 7950 2600 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 7950 2750 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 7950 3500 1250 1100
U 59A712A3
F0 "HBridge.Switch.4" 60
F1 "HBridge.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 7950 3750 60 
F3 "DC_GND" U L 7950 4200 60 
F4 "DC_IN" I L 7950 4350 60 
F5 "ARD_GND" U L 7950 3600 60 
$EndSheet
Text GLabel 7950 3750 0    60   Input ~ 0
DRV_SIG_A
Text GLabel 7950 3600 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 7950 4200 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 7950 4350 0    60   Input ~ 0
DC_IN
Text GLabel 2600 3450 0    60   Input ~ 0
ARD_5V
Text GLabel 2300 3550 0    60   Output ~ 0
ARD_TEMP
Text GLabel 2450 4050 3    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
$EndSCHEMATC
