EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:OAE.Parts
LIBS:PsuSwitchPower-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title "MLI MOSFET Driver Board"
Date "2017-06-13"
Rev "rev 2"
Comp "Enertechnos Ltd"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 "For approval by Mansour"
$EndDescr
$Comp
L D_Schottky_x2_KCom_AKA D1
U 1 1 592DCE5E
P 7350 3900
F 0 "D1" H 7400 3800 50  0000 C CNN
F 1 "PWR_DIODE" H 7350 4000 50  0000 C CNN
F 2 "TO_SOT_Packages_THT:TO-247_TO-3P_Vertical" H 7350 3900 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7350 3900 50  0001 C CNN
	1    7350 3900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L RFP12N10L Q1
U 1 1 592BF9D4
P 5700 3900
F 0 "Q1" H 6250 4050 50  0000 C CNN
F 1 "RFP12N10L" H 6250 3650 50  0000 C CNN
F 2 "TO_SOT_Packages_THT:TO-247_TO-3P_Vertical" H 6250 3550 50  0001 C CNN
F 3 "https://componentsearchengine.com/Datasheets/2/RFP12N10L.pdf" H 6250 3450 50  0001 C CNN
F 4 "N-channel logicFET,RFP12N10L 12A 100V" H 6250 3350 50  0001 C CNN "Description"
F 5 "Fairchild Semiconductor" H 6250 3250 50  0001 C CNN "Manufacturer_Name"
F 6 "RFP12N10L" H 6250 3150 50  0001 C CNN "Manufacturer_Part_Number"
F 7 "RS" H 6250 3050 50  0001 C CNN "Supplier_Name"
F 8 "0295703" H 6250 2950 50  0001 C CNN "RS Part Number"
F 9 "4.7" H 6250 2850 50  0001 C CNN "Height"
	1    5700 3900
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	6800 3900 7050 3900
$Comp
L C C1
U 1 1 59400AF8
P 6500 4350
F 0 "C1" H 6525 4450 50  0000 L CNN
F 1 "C" H 6525 4250 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm" H 6538 4200 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6500 4350 50  0001 C CNN
	1    6500 4350
	0    1    1    0   
$EndComp
Wire Wire Line
	5700 4350 6350 4350
Wire Wire Line
	6650 4350 6900 4350
Connection ~ 6900 3900
Wire Wire Line
	5700 4000 5700 4350
$Comp
L CONN_01X01 J3
U 1 1 594A5470
P 7350 4300
F 0 "J3" H 7350 4400 50  0000 C CNN
F 1 "SRC" V 7450 4300 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:PowerConnector" H 7350 4300 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7350 4300 50  0001 C CNN
	1    7350 4300
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L CONN_01X01 J2
U 1 1 594A55EB
P 5700 4550
F 0 "J2" H 5700 4650 50  0000 C CNN
F 1 "DRN" V 5800 4550 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:PowerConnector" H 5700 4550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5700 4550 50  0001 C CNN
	1    5700 4550
	0    1    1    0   
$EndComp
Text GLabel 4250 4000 2    60   Input ~ 0
DRV_GATE
$Comp
L CONN_01X02 J1
U 1 1 594A533B
P 4050 3950
F 0 "J1" H 4050 4100 50  0000 C CNN
F 1 "Control" V 4150 3950 50  0000 C CNN
F 2 "Connectors_JST:JST_XH_B02B-XH-A_02x2.50mm_Straight" H 4050 3950 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4050 3950 50  0001 C CNN
	1    4050 3950
	-1   0    0    1   
$EndComp
Text GLabel 4250 3900 2    60   Input ~ 0
GND_ISO
Text GLabel 5700 3900 0    60   Input ~ 0
DRV_GATE
Text GLabel 6900 4350 3    60   Input ~ 0
GND_ISO
Connection ~ 6900 4350
Wire Wire Line
	6900 4350 6900 3900
$EndSCHEMATC
