EESchema Schematic File Version 2
LIBS:OAE.Parts
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:HBridgePowerModule-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 5
Title "MLI HBridge Power Board"
Date "2017-12-14"
Rev "Rev3.3"
Comp "Enertechnos Ltd"
Comment1 "FOR REVIEW"
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Text GLabel 1700 1700 0    60   Input ~ 0
DRV_GATE_2
Text GLabel 1700 1900 0    60   UnSpc ~ 0
GND_ISO_2
$Comp
L RJ45 J1
U 1 1 59AED755
P 2150 1550
F 0 "J1" H 2350 2050 50  0000 C CNN
F 1 "RJ45" H 2000 2050 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:RJ45" H 2150 1550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2150 1550 50  0001 C CNN
	1    2150 1550
	0    1    1    0   
$EndComp
Text GLabel 1700 1800 0    60   Input ~ 0
DRV_GATE_1
Text GLabel 1700 1600 0    60   UnSpc ~ 0
GND_ISO_1
Text GLabel 1700 1400 0    60   Input ~ 0
DRV_GATE_3
Text GLabel 1700 1200 0    60   UnSpc ~ 0
GND_ISO_3
Text GLabel 1700 1300 0    60   Input ~ 0
DRV_GATE_4
Text GLabel 1700 1500 0    60   UnSpc ~ 0
GND_ISO_4
$Sheet
S 3550 2300 1400 1300
U 59AEDD49
F0 "SinglePowerSwitch 1" 60
F1 "SinglePowerSwitch.sch" 60
F2 "DRV_GATE" I L 3550 2550 60 
F3 "GND_ISO" I L 3550 2650 60 
F4 "SOURCE" I R 4950 3150 60 
F5 "DRAIN" I R 4950 2750 60 
$EndSheet
Text GLabel 3550 2550 0    60   Input ~ 0
DRV_GATE_1
Text GLabel 3550 2650 0    60   Input ~ 0
GND_ISO_1
$Sheet
S 5750 2300 1400 1300
U 59AEEDCB
F0 "SinglePowerSwitch 2" 60
F1 "SinglePowerSwitch.sch" 60
F2 "DRV_GATE" I R 7150 3350 60 
F3 "GND_ISO" I R 7150 3250 60 
F4 "SOURCE" I L 5750 3150 60 
F5 "DRAIN" I L 5750 2750 60 
$EndSheet
Text GLabel 7150 3350 2    60   Input ~ 0
DRV_GATE_2
Text GLabel 7150 3250 2    60   Input ~ 0
GND_ISO_2
$Sheet
S 3550 3800 1400 1300
U 59AEEFC6
F0 "SinglePowerSwitch 3" 60
F1 "SinglePowerSwitch.sch" 60
F2 "DRV_GATE" I L 3550 4050 60 
F3 "GND_ISO" I L 3550 4150 60 
F4 "SOURCE" I R 4950 4550 60 
F5 "DRAIN" I R 4950 4200 60 
$EndSheet
Text GLabel 3550 4050 0    60   Input ~ 0
DRV_GATE_3
Text GLabel 3550 4150 0    60   Input ~ 0
GND_ISO_3
$Sheet
S 5750 3800 1400 1300
U 59AEEFCD
F0 "SinglePowerSwitch 4" 60
F1 "SinglePowerSwitch.sch" 60
F2 "DRV_GATE" I R 7150 4850 60 
F3 "GND_ISO" I R 7150 4750 60 
F4 "SOURCE" I L 5750 4550 60 
F5 "DRAIN" I L 5750 4200 60 
$EndSheet
Text GLabel 7150 4850 2    60   Input ~ 0
DRV_GATE_4
Text GLabel 7150 4750 2    60   Input ~ 0
GND_ISO_4
$Comp
L Conn_01x01 J6
U 1 1 59AEFF90
P 5250 4000
F 0 "J6" H 5250 4100 50  0000 C CNN
F 1 "AC_OUT" V 5350 4000 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:PowerConnectorRound" H 5250 4000 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5250 4000 50  0001 C CNN
	1    5250 4000
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Conn_01x01 J7
U 1 1 59AFA697
P 5450 3500
F 0 "J7" H 5450 3600 50  0000 C CNN
F 1 "AC_OUT" V 5550 3500 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:PowerConnectorRound" H 5450 3500 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5450 3500 50  0001 C CNN
	1    5450 3500
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L Conn_01x01 J2
U 1 1 5A28227C
P 5300 850
F 0 "J2" H 5300 950 50  0000 C CNN
F 1 "POS_IN" V 5400 850 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:PowerConnectorRound" H 5300 850 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5300 850 50  0001 C CNN
	1    5300 850 
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L Conn_01x01 J3
U 1 1 5A28246C
P 5350 5050
F 0 "J3" H 5350 5150 50  0000 C CNN
F 1 "NEG_IN" V 5450 5050 50  0000 C CNN
F 2 "PartsLibraries:PowerConnectorRound" H 5350 5050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5350 5050 50  0001 C CNN
	1    5350 5050
	0    1    1    0   
$EndComp
Wire Wire Line
	4950 2750 5750 2750
Connection ~ 5300 2750
Wire Wire Line
	4950 3150 5050 3150
Wire Wire Line
	5050 3150 5050 4200
Wire Wire Line
	5050 4200 4950 4200
Wire Wire Line
	5750 3150 5650 3150
Wire Wire Line
	5650 3150 5650 4200
Wire Wire Line
	5650 4200 5750 4200
Wire Wire Line
	4950 4550 5750 4550
Wire Wire Line
	5350 4850 5350 4550
Connection ~ 5350 4550
Connection ~ 5050 4000
Connection ~ 5650 3500
$Comp
L CAS_50-NP IC101
U 1 1 5A344E30
P 4750 1350
F 0 "IC101" H 5350 1500 50  0000 C CNN
F 1 "CAS_50-NP" H 5350 800 50  0000 C CNN
F 2 "CAS_NP" H 5350 700 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.lem.com/docs/products/lts_15-np.pdf" H 5350 600 50  0001 C CNN
	1    4750 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	4750 1350 4750 1550
Connection ~ 4750 1450
Wire Wire Line
	5950 1350 5950 1550
Connection ~ 5950 1450
Wire Wire Line
	5300 1050 4650 1050
Wire Wire Line
	4650 1050 4650 1450
Wire Wire Line
	4650 1450 4750 1450
Wire Wire Line
	5300 2100 5300 2750
$Comp
L Conn_01x03 J101
U 1 1 5A34A7A6
P 1500 2500
F 0 "J101" H 1500 2700 50  0000 C CNN
F 1 "Conn_01x03" H 1500 2300 50  0000 C CNN
F 2 "Connectors_JST:JST_XH_B03B-XH-A_03x2.50mm_Straight" H 1500 2500 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1500 2500 50  0001 C CNN
	1    1500 2500
	-1   0    0    1   
$EndComp
Text GLabel 1700 2400 2    60   Output ~ 0
ARD_5V
Text GLabel 1700 2500 2    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 1700 2600 2    60   Input ~ 0
ARD_CUR
Text GLabel 5950 1700 2    60   Input ~ 0
ARD_5V
Text GLabel 4750 1700 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 4750 1800 0    60   Output ~ 0
ARD_CUR
Wire Wire Line
	5300 2100 6450 2100
Wire Wire Line
	6450 2100 6450 1450
Wire Wire Line
	6450 1450 5950 1450
$EndSCHEMATC
