EESchema Schematic File Version 2
LIBS:OAE.Parts
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:FuseboardSub-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr User 8268 5846
encoding utf-8
Sheet 5 5
Title "SUB Fuseboard with Voltage metering"
Date "2018-04-05"
Rev "Release 0.2"
Comp "Enertechnos Ltd"
Comment1 "FOR APPROVAL"
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L R R202
U 1 1 59C4F970
P 4150 2700
AR Path="/59C4F642/59C4F970" Ref="R202"  Part="1" 
AR Path="/59C51A28/59C4F970" Ref="R302"  Part="1" 
AR Path="/59C51FF6/59C4F970" Ref="R402"  Part="1" 
AR Path="/59C5216A/59C4F970" Ref="R502"  Part="1" 
F 0 "R502" V 4230 2700 50  0000 C CNN
F 1 "10M" V 4150 2700 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 4080 2700 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4150 2700 50  0001 C CNN
	1    4150 2700
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 4150 2450
Wire Wire Line
	4150 2350 4150 2550
Text HLabel 6450 2450 2    60   Output ~ 0
V_MEAS
Text HLabel 3800 2050 0    60   Input ~ 0
+VE
$Comp
L R R201
U 1 1 5A2FE363
P 4150 2200
AR Path="/59C4F642/5A2FE363" Ref="R201"  Part="1" 
AR Path="/59C51A28/5A2FE363" Ref="R301"  Part="1" 
AR Path="/59C51FF6/5A2FE363" Ref="R401"  Part="1" 
AR Path="/59C5216A/5A2FE363" Ref="R501"  Part="1" 
F 0 "R501" V 4230 2200 50  0000 C CNN
F 1 "10K" V 4150 2200 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 4080 2200 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4150 2200 50  0001 C CNN
	1    4150 2200
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	4150 2050 3800 2050
Wire Wire Line
	4150 2450 4500 2450
Wire Wire Line
	4150 2850 4150 3150
Wire Wire Line
	4500 3000 4150 3000
Connection ~ 4150 3000
Text GLabel 5850 2950 3    60   Input ~ 0
ARD_GND
Text HLabel 4150 3150 3    60   Input ~ 0
-VE
$Comp
L C C201
U 1 1 5A3A7FE3
P 5850 2800
AR Path="/59C4F642/5A3A7FE3" Ref="C201"  Part="1" 
AR Path="/59C51A28/5A3A7FE3" Ref="C301"  Part="1" 
AR Path="/59C51FF6/5A3A7FE3" Ref="C401"  Part="1" 
AR Path="/59C5216A/5A3A7FE3" Ref="C501"  Part="1" 
F 0 "C501" H 5875 2900 50  0000 L CNN
F 1 "C" H 5875 2700 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_THT:CP_Radial_Tantal_D4.5mm_P2.50mm" H 5888 2650 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5850 2800 50  0001 C CNN
	1    5850 2800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R203
U 1 1 5A3A8016
P 6100 2800
AR Path="/59C4F642/5A3A8016" Ref="R203"  Part="1" 
AR Path="/59C51A28/5A3A8016" Ref="R303"  Part="1" 
AR Path="/59C51FF6/5A3A8016" Ref="R403"  Part="1" 
AR Path="/59C5216A/5A3A8016" Ref="R503"  Part="1" 
F 0 "R503" V 6180 2800 50  0000 C CNN
F 1 "R" V 6100 2800 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 6030 2800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6100 2800 50  0001 C CNN
	1    6100 2800
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	5400 2450 6450 2450
Wire Wire Line
	5850 2650 5850 2450
Connection ~ 5850 2450
Wire Wire Line
	6100 2650 6100 2450
Connection ~ 6100 2450
Connection ~ 5850 2950
$Comp
L NME1212DC U201
U 1 1 5A7B1FC2
P 4950 2600
AR Path="/59C4F642/5A7B1FC2" Ref="U201"  Part="1" 
AR Path="/59C51A28/5A7B1FC2" Ref="U301"  Part="1" 
AR Path="/59C51FF6/5A7B1FC2" Ref="U401"  Part="1" 
AR Path="/59C5216A/5A7B1FC2" Ref="U501"  Part="1" 
AR Path="/5A7B1FC2" Ref="U201"  Part="1" 
F 0 "U501" H 4950 2900 60  0000 C CNN
F 1 "NKE0303SC" H 4950 2300 60  0000 C CNN
F 2 "OAE_Parts:NKE0303SC" H 5000 2350 60  0001 C CNN
F 3 "" H 5000 2350 60  0001 C CNN
	1    4950 2600
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	4500 2750 4500 3000
Wire Wire Line
	5400 2650 5400 2950
Wire Wire Line
	5400 2950 6100 2950
$EndSCHEMATC
