EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 5
Title "Power Module (Control Board)"
Date "2020-02-19"
Rev "Release 4.1a"
Comp "Enertechnos Ltd"
Comment1 "FOR APPROVAL"
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Text GLabel 2250 2850 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_C
Text GLabel 2250 3050 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_D
$Sheet
S 4550 1800 1250 1100
U 59498AA5
F0 "PsuSwitchModule.Switch.1" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 4550 2050 60 
F3 "DC_GND" U L 4550 2500 60 
F4 "DC_IN" I L 4550 2650 60 
F5 "ARD_GND" U L 4550 1900 60 
$EndSheet
Text GLabel 4550 2050 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_A
Text GLabel 4550 1900 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:RJ45-OAE.Parts J1
U 1 1 59526541
P 2700 1850
F 0 "J1" H 2900 2350 50  0000 C CNN
F 1 "Monitor" H 2550 2350 50  0000 C CNN
F 2 "OAE_Parts:RJ45-shielded-Molex" H 2700 1850 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2700 1850 50  0001 C CNN
	1    2700 1850
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:Conn_01x03 J2
U 1 1 599EAAF2
P 2250 4450
F 0 "J2" H 2250 4650 50  0000 C CNN
F 1 "Temperature Probe LM35" V 2350 4450 50  0000 C CNN
F 2 "Connectors_JST:JST_XH_B03B-XH-A_03x2.50mm_Straight" H 2250 4450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2250 4450 50  0001 C CNN
	1    2250 4450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:R R1
U 1 1 599EAAF9
P 2050 4700
F 0 "R1" V 1950 4700 50  0000 C CNN
F 1 "100" V 2050 4700 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 1980 4700 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2050 4700 50  0001 C CNN
	1    2050 4700
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	2050 4850 2050 4950
Text GLabel 4550 2500 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 4550 2650 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 4550 3400 1250 1100
U 59A7109E
F0 "PsuSwitchModule.Switch.2" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 4550 3650 60 
F3 "DC_GND" U L 4550 4100 60 
F4 "DC_IN" I L 4550 4250 60 
F5 "ARD_GND" U L 4550 3500 60 
$EndSheet
Text GLabel 4550 3650 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_B
Text GLabel 4550 3500 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 4550 4100 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 4550 4250 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 6850 1800 1250 1100
U 59A71299
F0 "PsuSwitchModule.Switch.3" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 6850 2050 60 
F3 "DC_GND" U L 6850 2500 60 
F4 "DC_IN" I L 6850 2650 60 
F5 "ARD_GND" U L 6850 1900 60 
$EndSheet
Text GLabel 6850 2050 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_C
Text GLabel 6850 1900 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 6850 2500 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 6850 2650 0    60   Input ~ 0
DC_IN
$Sheet
S 6850 3400 1250 1100
U 59A712A3
F0 "PsuSwitchModule.Switch.4" 60
F1 "PsuSwitchModule.Switch.sch" 60
F2 "ARD_PWM" I L 6850 3650 60 
F3 "DC_GND" U L 6850 4100 60 
F4 "DC_IN" I L 6850 4250 60 
F5 "ARD_GND" U L 6850 3500 60 
$EndSheet
Text GLabel 6850 3650 0    60   Input ~ 0
ARD_PWM_D
Text GLabel 6850 3500 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 6850 4100 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 6850 4250 0    60   Input ~ 0
DC_IN
Text GLabel 2050 4350 0    60   Input ~ 0
ARD_VCC
Text GLabel 2050 4450 0    60   Output ~ 0
ARD_TEMP
Text GLabel 2250 2200 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 2250 3450 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_A
Text GLabel 2250 1900 0    60   UnSpc ~ 0
DC_GND
Text GLabel 2250 1800 0    60   Output ~ 0
DC_IN
Text GLabel 2250 3250 0    60   Output ~ 0
ARD_PWM_B
Text GLabel 2250 2100 0    60   Output ~ 0
ARD_VCC
Text GLabel 2250 2000 0    60   Input ~ 0
ARD_TEMP
Text GLabel 2050 4950 3    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:Conn_01x03 J101
U 1 1 5A3469C9
P 10200 4050
F 0 "J101" H 10200 4250 50  0000 C CNN
F 1 "Current Sensor" H 10200 3850 50  0000 C CNN
F 2 "Connectors_JST:JST_XH_B03B-XH-A_03x2.50mm_Straight" H 10200 4050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 10200 4050 50  0001 C CNN
	1    10200 4050
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text GLabel 2250 1500 0    60   Input ~ 0
ARD_CUR
Text GLabel 10000 3950 0    60   Output ~ 0
ARD_CUR
Text GLabel 10000 4050 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 10000 4150 0    60   Input ~ 0
ARD_VCC
Text GLabel 2250 2750 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:Conn_01x01 J102
U 1 1 5ABCCEE9
P 3150 4600
F 0 "J102" H 3150 4700 50  0000 C CNN
F 1 "Earth" H 3150 4500 50  0000 C CNN
F 2 "OAE_Parts:PowerConnectorRound_M3" H 3150 4600 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3150 4600 50  0001 C CNN
	1    3150 4600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:Earth #PWR01
U 1 1 5ABCD4E3
P 2950 4600
F 0 "#PWR01" H 2950 4350 50  0001 C CNN
F 1 "Earth" H 2950 4450 50  0001 C CNN
F 2 "" H 2950 4600 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2950 4600 50  0001 C CNN
	1    2950 4600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:Earth #PWR02
U 1 1 5ABCE119
P 3050 3700
F 0 "#PWR02" H 3050 3450 50  0001 C CNN
F 1 "Earth" H 3050 3550 50  0001 C CNN
F 2 "" H 3050 3700 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3050 3700 50  0001 C CNN
	1    3050 3700
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:Earth #PWR03
U 1 1 5ABCE196
P 3050 2450
F 0 "#PWR03" H 3050 2200 50  0001 C CNN
F 1 "Earth" H 3050 2300 50  0001 C CNN
F 2 "" H 3050 2450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3050 2450 50  0001 C CNN
	1    3050 2450
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text GLabel 2250 2950 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 2250 3150 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
Text GLabel 2250 3350 0    60   UnSpc ~ 0
ARD_GND
$Comp
L PsuSwitchModule-rescue:RJ45-OAE.Parts J7
U 1 1 59A7EBD8
P 2700 3100
F 0 "J7" H 2900 3600 50  0000 C CNN
F 1 "Control" H 2550 3600 50  0000 C CNN
F 2 "OAE_Parts:RJ45-shielded-Molex" H 2700 3100 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2700 3100 50  0001 C CNN
	1    2700 3100
	0    1    1    0   
$EndComp
$EndSCHEMATC
